УТВЕРЖДАЮ

 Директор МАУ ДО «ДШИ» с. Инзер

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Кочеткова

 Приказ № 11- ОД от 16.02.2021г.

**ИНСТРУКЦИЯ**

О мерах пожарной безопасности при пользовании электрическим чайником.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

•​ включать электрический чайник в случае повреждения устройства или шнура питания;

•​ устанавливать чайник на или вблизи горячих газовых или электрических конфорок или в духовку;

•​ открывать или держать крышку открытой при кипячении воды, в противном случае вы можете ошпариться.

•​ наполнять чайник водой выше отметки МАХ (максимально);

•​ использовать чайник на неустойчивой, неровной поверхности.

ВНИМАНИЕ:

•​ Во избежание получения удара электротоком, избегайте попадания воды на шнур питания и предохранители устройства.

•​ Во избежание получения ожога, не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника. Держите чайник только за ручку.

•​ Перед очисткой чайника отключите вилку из розетки.

•​ Перед промывкой или снятием и установкой съемных частей дождитесь охлаждения чайника.

•​ Избегайте контакта с паром, выходящим из носика чайника, при закипании воды или сразу после выключения чайника.

•​ Использовать чайник только с комплектной подставкой.

*Будьте осторожны при открытии крышки чайника для повторного его наполнения, чайник может быть горячим.*

Ответственный

по пожарной безопасности Л.Ш. Муратшина