УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «ДШИ» с. Инзер

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Кочеткова

Приказ № 11- ОД от 16.02.2021г.

**ИНСТРУКЦИЯ**

**О мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ**

1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ разработана согласно Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» в редакции от 7 марта 2019 г., Федеральному закону от 30 декабря 2009 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 31 июля 2018 г.; требованиям Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» в редакции от 30 октября 2018г.
2. Данная инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при производстве окрасочных работ (малярные работы) и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками образовательного учреждения.
3. К работе допускается технический персонал, прошедший периодический медицинский осмотр, соответствующий инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, ознакомленный с данной инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ и не имеющий каких-либо противопоказаний к выполнению такого рода работ.
4. Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ.
5. Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожная тара должна своевременно удаляться с территории школы.
6. Системы и установки автоматической противопожарной защиты, средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии, а работники должны уметь пользоваться ими.
7. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия).
8. Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с крышками и по окончании работы выносить из помещений в специально отведенные места.
9. **Запрещается**:
   1. Проводить в краскозаготовительных и окрасочных помещениях работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием (сварочные работы, работы на наждачных точилах и т.д.);
   2. На окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;
   3. Во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня банки, ведра, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;
   4. Применять бензол, метанол и пиробензол в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов;
10. **В случае возникновения пожара необходимо:**
    1. Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101 или 7-23-01, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность директора школы;
    2. Принять меры по эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации;
    3. Отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);
    4. Покидая помещения, плотно зарыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;
    5. Сообщить прибывшим пожарным подразделениям о причине возгорания, об обстановке на пожаре и принятых мерах.

Ответственный за пожарную безопасность Л.Ш. Муратшина