УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «ДШИ» с. Инзер

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А. Кочеткова

Приказ № 11- ОД от 16.02.2021 г.

**Должностные обязанности директора школы искусств**

**по пожарной безопасности:**

1. **Общие положения.**
   1. Настоящая должностная инструкция по пожарной безопасности директора школы искусств разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» с изменениями на 7 марта 2019 г.; Федеральным Законом РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 31 июля 2018 г.; приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 в редакции от 22.06.2010 г. «Об утверждении норм пожарной безопасности» «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций (в ред. от 22.06.2010 г.); Федеральным законом № 69 –ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» в редакции от 30 октября 2018 г.
   2. Директор школы несет персональную ответственность за выполнение требований настоящей должностной инструкции по пожарной безопасности для директора школы, а также за противопожарный режим в образовательном учреждении.
2. **Должностные обязанности по пожарной безопасности директора школы искусств.**

Директор образовательного учреждения обязан:

* 1. В начале года с целью обеспечения соблюдения имеющихся правил пожарной безопасности установить противопожарный режим в школе, приказом назначить ответственного за пожарную безопасность, утвердить должностную инструкцию ответственного за пожарную безопасность в школе, определить конкретный порядок действий администрации школы, педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала при возникновении пожара;
  2. Строго соблюдать должностную инструкцию по пожарной безопасности директора школы, требования пожарной безопасности, выполнять все предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
  3. Проводить планирование, разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
  4. Периодически проводить противопожарную пропаганду, осуществлять обучение сотрудников школы мерам пожарной безопасности;
  5. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные пожаротушения, не допускать их нецелевого использования;
  6. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, в расследовании и установке причин и условий их возникновения, а также в выявлении лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности и возникновении пожаров;
  7. При тушении пожаров на территории школы предоставлять в установленном порядке необходимые силы и средства;
  8. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора достоверные сведения и локальные акты о состоянии пожарной безопасности образовательного учреждения, в том числе о случившихся на его территории пожарах и их последствиях;
  9. Незамедлительно передавать информацию в пожарную охрану о возникших пожарах в образовательном учреждении, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния близлежащих дорог и проездов;
  10. Всячески содействовать деятельности добровольных пожарных дружин работников школы;
  11. В целях организации и осуществления необходимых работ по предупреждению пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, директор школы может создавать пожарно-техническую комиссию;
  12. Запретить приказом курение на территории и в помещениях образовательного учреждения;
  13. Определить порядок и сроки проведения профилактических работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом данные работы необходимо проводить не менее одного раза в год;
  14. Уведомить подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления, в водопроводной сети ниже требуемого.

1. **Директор школы должен обеспечить:**
   1. Наличие планов экстренной эвакуации людей при пожаре в здании образовательного учреждения, а также на этаже, где находится 10 и более человек;
   2. Выполнение в здании и на территории школы требований, которые предусматриваются статьей 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака»;
   3. Размещение на территории и в помещениях школы обязательных знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;
   4. Устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования, а также осуществить тщательную проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с имеющейся инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже, чем два раза в год.
   5. Доступ должностными лицами пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здание, сооружения, а также иные объекты образовательного учреждения.
   6. При проведении любых мероприятий с массовым пребыванием людей (общешкольные и предметные мероприятия, концерты, выпускные вечера и т.д.) обеспечить:

- осмотр помещений школы перед началом мероприятий с целью определения их готовности в плане соблюдения необходимых мер пожарной безопасности;

- дежурство ответственных лиц на сцене и в зале;

- проверку состояния пожарной сигнализации и наличия средств пожаротушения в необходимом количестве, свободное состояние путей эвакуации.

3.7. Исправность знаков пожарной безопасности, в том числе тех, которые обозначают пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться в автоматическом режиме при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах образовательного учреждения знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения школьных мероприятий.

3.8. Исправность всех сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

3.9. Исправное состояние имеющихся пожарных гидрантов, их утепление и очистка от снега и льда в зимний период времени, доступность проезда пожарной техники к пожарным гидрантам вне зависимости от сезона.

3.10. Полную укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в школе пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, перекатку пожарных рукавов (минимум один раз в год). Пожарный рукав должен быть соединен с пожарным краном и пожарным стволом. Пожарные шкафы крепятся к стене, с возможностью полного открытия дверец шкафов не менее, чем на 90 градусов.

3.11. Помещения имеющихся насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.

3.12. Выполнение требований настоящей должностной инструкции по пожарной безопасности директора школы, инструкции по мерам пожарной безопасности в образовательном учреждении.

3.13. Помещения образовательного учреждения первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно установленным нормам.

3.14. Директор должен контролировать соблюдение работниками инструкций по пожарной безопасности для сотрудников школы, строго соблюдать ее положение для администрации.

**4. Директор школы должен организовать:**

4.1. Проведение работ по закрытию негорючими материалами образовавшихся отверстий и различных зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.

4.2. В помещениях школы с одним эвакуационным выходом допустимо одновременное нахождение не более пятидесяти человек, при этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50-ти человек допускается только в помещениях первого этажа образовательного учреждения.

4.3. При эксплуатации в школе систем вентиляции и кондиционирования воздуха запретить: а) оставление в открытом состоянии имеющихся дверей вентиляционных камер; б) закрытие имеющихся вытяжных каналов, отверстий и решеток; в) подключение к воздуховодам газовых отопительных приборов; г) выжигание скопившихся в воздуховодах жировых отложений, пыли и прочих горючих веществ.

4.4. Обучение правилам пожарной безопасности и противопожарной защиты всех сотрудников образовательного учреждения.

4.5. Соблюдение требований пожарной безопасности всеми работниками образовательного учреждения.